方法一: windows下面EXE 档更新BIOS

1. 打开对应BIOS文件夹，例：ARB19D\_SU\_BIOS1.03\_XXXX文件，打开EXE\_WinFlash文件夹



2.双击下面的.exe文件，或者右击选以管理员身份运行



1. 等待所有进度条结束，就会自动关机或者重启，BIOS更新完毕。



方法二：windows下面Bat批处理更新BIOS

1. 打开对应BIOS文件夹，例：ARB19D\_SU\_BIOS1.03\_XXX文件，打开Afu\_WinFlash文件夹



1. 找到对应机名种bat批处理双击，或者右击选以管理员身份运行



1. 等待所有进度条结束，就会自动关机或者重启，BIOS更新完毕。



方法三：EFI shell批处理更新BIOS

1. 将ARB19D\_SU\_BIOS1.03\_XXXXX文件拷贝至EFI启动的U盘，并从对应的U盘启动，选择对应的fs位置



1. 使用shell命令进入对应的shell文件夹，并运行shell文件夹里面的批处理文件



1. 等待所有进度条结束，就会自动关机或者重启，BIOS更新完毕。

